*******************
*** Cheeta PF95 ***
*******************

Program, grafika: Aley Keprt, 1994/95
Hudba: Artonapilos
V programu je pou‘it digitalizovan˜ PD obr zek cheeta.gif.

Toto novoro‡n¡ p© n¡ je ur‡eno k voln‚mu ¨¡©en¡ pouze po £zem¡ €esk‚
a Slovensk‚ republiky. Jak‚koliv jin‚ ¨¡©en¡ je poru¨en¡m autorsk‚ho z kona,
jeliko‘ autorov˜m z mˆrem nebylo vytvo©it demo jako takov‚, ale pouze
mal‚ novoro‡n¡ p© n¡.

-------------------------------------------------------------------------------

Charakteristika programu:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kostra programu je ps na v Turbo Pascalu.
Vlastn¡ demo je 100% v Assembleru 80386.
Pou‘it˜ p©ehr va‡ hudeb je vlastn¡ produkce a nebyly v nˆm pou‘ity ‘ dn‚
‡ sti jin˜ch program–. Je tedy zcela origin ln¡m ‡esk˜m produktem, nedosahuje
v¨ak plnˆ kvalit zabˆhnut˜ch p©ehr va‡–.
Ve¨ker  grafika je ve vlastn¡ch form tech a tak‚ zobrazovac¡ anima‡n¡
algoritmy jsou plnˆ vlastn¡ produkce.


Hardwareov‚ po‘adavky:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PC AT 386 + VGA
Demo m  velmi rychlou 70 Hertzovou animaci. Je plnˆ optimalizov no do k¢du
procesoru i80386, ale i p©esto na pomalej¨¡ch po‡¡ta‡¡ch nebˆh . Pro p©ehr van¡
hudby je pou‘it vlastn¡ algoritmus RTP6, kter˜ byl vyvinut speci lnˆ pro
DA p©evodn¡k. Hraje i na Sound Blasteru, ale nen¡ to v nejlep¨¡ kvalitˆ.
V dobˆ pr ce na demu autor nevlastnil zvukovou kartu Sound Blaster, proto
nebylo mo‘n‚ vytvo©it kvalitn¡ p©ehr va‡ bez pou‘it¡ inspirace z jin˜ch
program–, ‡¡m‘ by vznikl tzv.plagi t nˆkter‚ho existuj¡c¡ho p©ehr va‡e.
Takt‚‘ ostatn¡ zvukov‚ karty nejsou podporov ny ze stejn˜ch d–vod–.

Doporu‡en  konfigurace:
PC AT 486DX 33 MHz, DA p©evodn¡k
PC AT 486DX 50 MHz, Sound Blaster

-------------------------------------------------------------------------------
